AUSSCHREIBUNGSTEXTVORSCHLAG 
Carbofol® HDPE 612 2,0 g/g

Pos.: ……. Menge: …..…… Einheitspreis: ……………. Gesamtpreis: ………………… 
  
Kunststoffdichtungsbahn, Carbofol® HDPE 612 2,00 glatt/glatt, der Firma NAUE GmbH & Co. KG oder gleichwertig liefern und fachgerecht als Teil der Abdichtung gemäß der Herstellerverlegeanleitung auf dem vorbereiteten, steinfreiem Planum verlegen, verschweißen und im Zuge der Eigenüberwachung prüfen.

Die folgenden Parameter sind für den Nachweis der Gleichwertigkeit einzuhalten:

Dicke:
(DIN EN 1849-2)	2,0 mm	
Fertigungsbreite: 	mind. 5 m	
Oberfläche Oberseite/Unterseite:	glatt / glatt	
KDB PEHD 612 mit Zulassung des Deutschen Institutes für Bautechnik mit der Zulassungsnummer:
	Z-59.21-448	

Die Kunststoffdichtungsbahnen sind seitens des Herstellers so zu kennzeichnen, dass eine Zuordnung zu den Eigenüberwachungsunterlagen der Kunststoffdichtungsbahn, sowie zu den verwendeten Rohstoffen, sichergestellt ist.
Die Kunststoffdichtungsbahnen dürfen nur von Verlegern verarbeitet werden, die den Nachweis als Fachbetrieb nach WHG erfüllen.
Die Kunststoffdichtungsbahnen sind spannungs- und faltenfrei in Übereinstimmung mit dem freigegebenen Verlegeplan auf dem vorbereiteten Planum einzubauen. Die Verlegeleistung ist auf die arbeitstäglich vorbereitete und freigegebene Planumsfläche abzustimmen.

Folgende Vorschriften sind zu beachten:
 Richtlinie DVS 2225 Teil 1-3
 Die Qualifikation der Schweißfachkräfte nach DVS 2212-3 ist nachzuweisen
 Es sind ausschließlich Schweißgeräte einzusetzen, die den Anforderungen der 
DVS 2225-3 entsprechen
In den Einheitspreisen sind alle Aufwendungen für die geforderten Prüfungen und das fachgerechte Verschweißen der Stellen für die Probeentnahme der Eigenüberwachung einzurechnen.
Überlappungen, Verschnitte und Nachbesserungen werden nicht gesondert vergütet. 
Abgerechnet wird nach m² abgedeckter Fläche gemäß Aufmaß.
Für die Einbindegräben wird die abgewickelte Fläche aufgemessen und vergütet.
Der fachgerechte Einbau beinhaltet das Verlegen der Kunststoffdichtungsbahn, alle Schweißarbeiten und das Prüfen der Schweißnähte im Rahmen der Eigenüberwachung.
Der Hersteller muss ein durch eine akkreditierte Zertifizierungsgemeinschaft zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem gemäß DIN EN ISO 9001:2015 unterhalten. 
Folgende Nachweise müssen mit Angebotsabgabe vorliegen:
•	Zulassung des Deutschen Institutes für Bautechnik
•	Eigen- und Fremdüberwachung nach DIN 18200
•	Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001:2015
•	Aktuelle CE-Kennzeichnung
•	Nachweis einer Produktgruppen EPD (Environmental Product Declaration)  (Umweltproduktdeklaration)

Liefernachweis:
Carbofol® HDPE 612, 2,0 glatt/glatt 
NAUE GmbH & Co. KG
Gewerbestraße 2
32339 Espelkamp-Fiestel, Germany
Tel.: +49 5743 41 - 236
Fax: +49 5743 41 - 240
E-Mail: info@naue.com 
www.naue.com 
 Stand: 31.01.2019