AUSSCHREIBUNGSTEXTVORSCHLAG 
Secumat® Green 60G5

Pos.: ……. Menge: …..…… Einheitspreis: ……………. Gesamtpreis: …………………  
Erosionsschutzmatte Secumat® Green 60G5 bestehend aus biologisch abbaubaren Monofilamenten der Firma Naue GmbH & Co. KG oder gleichwertig, als Erosionsschutzsystem liefern und fachgerecht gemäß Design, Verlegeplan und Verlegeanleitung des Herstellers einbauen.

Secumat Green 60G5 ist ein temporäres, dreidimensionales Erosionsschutzprodukt zur konstanten Reduzierung von Bodenerosion infolge erosiver Niederschläge und Überströmung von Oberflächen.
Das Produkt besteht aus einer extrudierten, biologisch abbaubaren Wirrgelege-Erosionsschutzschicht zur Boden- und Wurzelstabilisierung. Dabei bildet die Filamentform und die Masse pro Flächeneinheit bei der Schichtdicke den künstlichen Wurzelbereich. In diese können sich Bodenpartikel und Pflanzenwurzeln gut einlagern. Das Produkt ist einfach in der Handhabung und ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Verlegung.

Abgerechnet wird nach abgedeckter Fläche. Überlappungsverluste und Verschnitt sind mit einzurechnen.

Die folgenden Parameter sind für den Nachweis der Gleichwertigkeit einzuhalten:

Technische Daten:

Gesamtprodukt:

Rohstoff:		Biobasierter Rohstoff „G5“

Filamentdicke:		ca. 1,1 mm

Schichtdicke
(nach DIN EN ISO 9863-1)	:				ca. 12,0 mm

Masse pro Flächeneinheit
(nach DIN EN ISO 9864):					600 g/m2

Farbe:								Kaki

Rollenabmessungen:

Breite x Länge:						2,00 m x 40 m

Durchmesser:						80 cm

Gewicht:							48 kg

Folgende Nachweise sind mit Angebotsabgabe vorzulegen:

•	Werkseigene Produktionskontrolle des Produktes gemäß DIN 18200
•	Zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem gemäß DIN EN ISO 9001:2015
•	Zertifiziertes Umweltmanagementsystem gemäß DIN EN ISO 14001:2015
•	Zertifiziertes Energiemanagementsystem gemäß DIN EN ISO 50001:2011
•	Nachweis der Umweltunbedenklichkeit des Produktes
•	Das Produkt ist innerhalb von zwei Wochen nach der Verlegung zu bedecken. Projektspezifisch kann jedoch eine sofortige Bedeckung erforderlich sein.

Favorisierte Befestigung:

Die Secumat® Green 60G5 sollte mit nachhaltig produzierten Hartholzpflöcken Secumat® Green PinW 30 befestigt werden.  

Liefernachweis    
Secumat® Green 60G5
Naue GmbH & Co. KG
Gewerbestraße 2
32339 Espelkamp
Tel.: 05743 /41-0
E-Mail: info@naue.com
www.naue.com 								Stand: 01.08.2025