AUSSCHREIBUNGSTEXTVORSCHLAG 
Secutex® 251 GRK 4

Pos.: ……. Menge: …..…… Einheitspreis: ……………. Gesamtpreis: ………………… 
  
Geosynthetischer Trenn- und Filtervliesstoff, Secutex® 251 GRK 4, der Firma NAUE GmbH & Co. KG oder gleichwertig mit HPQ für den Anwendungsfall 3.4 als Trenn- und Filterelement unter Tragschichten gemäß DBS 918 039 „Technische Lieferbedingungen – Geokunststoffe für den Eisenbahnbau“ vom Oktober 2015 in Verbindung mit der Technischen Mitteilung (TM) 4-2015-10838 I.NPF 2 zur „Einführung des DBS 918 039“ vom 10.11.2015 liefern und fachgerecht gemäß der Herstellerverlegeanleitung einbauen.

Secutex 251 GRK 4 ist ein einschichtiger, mechanisch verfestigter Vliesstoff der Geotextilrobustheitsklasse 4.

Die Bahnen sind gemäß den Vorgaben der DB AG, den Empfehlungen der FGSV
(Merkblatt für die Anwendung von Geotextilien und Geogittern im Erdbau des Straßenbau) und gemäß den Planungsunterlagen zu verlegen.
Der Hersteller muss ein durch eine akkreditierte Zertifizierungsgemeinschaft zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem gemäß DIN EN ISO 9001 unterhalten.
Überlappungsverluste sind einzurechnen. Abgerechnet wird nach m2 abgedeckter Fläche.

Folgende Nachweise müssen mit Angebotsabgabe vorliegen:
•	Herstellerbezogene Produktqualifikation (HPQ) der DB AG
•	Eigen- und Fremdüberwachung nach DIN 18200
•	Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001
•	Aktuelle CE-Kennzeichnung
•	Nachweis einer Produktgruppen EPD (Environmental-Product-Declaration) (Umweltproduktdeklaration)
•	Beständigkeit (Annex B) für mindestens 100 Jahre beim Einsatz ohne Bewehrungsfunktion in natürlichen Böden mit einem pH-Wert zwischen 4 und 9 und einer Bodentemperatur von < 25°C

Liefernachweis:
Secutex 251 GRK 4
NAUE GmbH & Co. KG
Gewerbestraße 2
32339 Espelkamp-Fiestel
Tel.: +49 57 43 41 - 0
Fax: +49 57 43 41 - 240
E-Mail: info@naue.com
www.naue.com  								Stand: 03.12.2018