__________________________________________________________________________________

Ausschreibungstextvorlage
Naue m3 - System STEEL (P)

Vorbemerkung
Die folgende Ausschreibungstextvorlage unterliegt ausschließlich der Verwendung vom Naue STEEL (P) System mit Secugrid® PET Geogittern.

Systembeschreibung
Das System Naue STEEL (P) ist ein geokunststoffbewehrter Erdkörper mit verzinktem, statisch bemessenem, dauerhaft wirkendem Stahlgitterfacing und einer dahinter liegenden, lagenweise horizontal eingebrachten Geogitterbewehrung aus dehnsteifen PET Secugrid® Geogittern. Secugrid® PET Geogitter zeichnen sich durch hohe Zugkraftaufnahme bei kleinsten Dehnungen aus. Die verschiebefeste Gitterstruktur sichert einen sofortigen Kraft- und Formschluss mit den umgebenden Bodenschichten.
Hinweise
Es dürfen nur grob- oder gemischtkörnige Böden nach DIN 18196 verwendet werden. Bei Verwendung anderer Böden muss Rücksprache mit der ausschreibenden Stelle gehalten werden. Die jeweilig erforderlichen Verdichtungsgrade und Verformungsmodule sind gemäß Verlegeanleitung System Naue STEEL (P) einzuhalten.

Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	

1

2

3

4
	
 m²

Stck

m³

	
Pos. m² Ansichtsfläche nach System Naue STEEL P gemäß Verlegerichtlinie, liefern und herstellen

Geokunststoffbewehrter Erdkörper mit einer Außenneigung von 60/70° nach dem System Naue STEEL P auf Grundlage der vorhandenen Bausituation nach bodenspezifischen Eigenschaften und statischen Erfordernissen bemessen (Regelnachweise nach DIN EN 1997-1, DIN 1054:2010, DIN 4084, EBGEO), liefern und herstellen.
Prüffähige Statik gemäß POS 2
Auf dem vorbereiteten Planum bzw. der jeweiligen verdichteten Schüttlage werden die einzelnen Secugrid® PET Geogitterlagen zur Bodenbewehrung unter Beachtung der Hauptzugrichtung sowie auf Basis der vorhandenen Bausituation und nach statisch erforderlichen Längen und Lagenabständen faltenfrei verlegt. Auf der Bodenbewehrung werden nun die Stahlgitterelemente (Front- und Aufstellelemente) vor Ort mittels Steckverbindungen zusammengefügt und entsprechend der Böschungsneigung aufgestellt und gegen Verschiebung an der Geogitterbewehrung verbunden. Für einen zusätzlichen Erosionsschutz bzw. Rieselschutz der Außenhaut wird parallel zu den Stahlgitterelementen ein Erosionsschutzsystem Naue angeordnet. Anschließend wird geeigneter Füllboden nach den entsprechenden Bodenparametern der statischen Berechnung und nach DIN 18196 lagenweise eingebracht und fachgerecht verdichtet (Erdarbeiten werden gesondert vergütet, siehe Pos. 3).
Anspritzbegrünung oder Bepflanzung werden gesondert vergütet, siehe Pos. 4.  

Lieferumfang
- Prüfnachweise gemäß europäisch harmonisierter Normung EN 13251 und TL  
  Geok E-StB 19
- Prüffähige Statik gemäß Pos 2
- RAL-GZ 612/4 Gütezeichen für Gabionen und Gabionenkonstruktionen (RAL  
  Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V., Bonn) für die  
  Geokunststoffbewehrung
- BBA-Zulassung der Geogitterbewehrung 
- Secugrid® PET-Geogitter gelegte, gereckte, monolithische Flachstäbe
- Erosionsschutzmatte Secumat®
- Schutz- und Vegetationsgeokunststoff Secutex®
- Verlegeanleitung System Naue STEEL P
- Facingelement inkl. Steckschließen und Distanzhalter, statisch tragend: 
Geschweißte Stahlgittermatten bestehen aus Zn 95%/Al 5%- Draht (Mindestschichtdicke: 350 g/m²) und haben eine Korrosionsbeständigkeit von mind. 3.000 h im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227-NSS, Hersteller nach DIN ISO 9001 zertifiziert; 
Drahtdurchmesser:           5,0 mm (Frontgitter & Distanzhalter)
                                    4,5 mm (Bodengitter)
                                    6,0 mm (Steckschließen)

Zugfestigkeit:  450 N/mm²
Maschenweite: 10 cm x 10 cm
- Referenzlisten
- CE-Kennzeichnung
- Alle Nachweise sind mit Angebotsabgabe zu erbringen.
Überlappungsverluste sind einzurechnen.
Abrechnung erfolgt nach m² Ansichtsfläche. 
-	Die Verlegeanleitungen des Herstellers sind zu beachten.
LIEFERNACHWEIS:          Naue GmbH & Co. KG
                                   Tel.: 05743 41 226
                                   Fax: 05743 41 294

Hinweise   
Es dürfen nur grob- und gemischtkörnige Böden nach DIN 18196 verwendet werden. Bei Verwendung anderer Böden muss Rücksprache mit der ausschreibenden Stelle gehalten werden. Die jeweils erforderlichen Verdichtungsgrade und Verformungsmodule sind gemäß Verlegeanleitung System Naue STEEL (P) einzuhalten.

Pos. Stck.  STATIK nach System Naue STEEL P, liefern 

Nachweis zur Standsicherheit nach ZTV-Ing unter Berücksichtigung der EBGEO 2009, DIN 1054:01-2005, unter Berücksichtigung der Bodenkennwerte des Füllbodens des anstehenden Baugrundes sowie aller Lasteinwirkungen und der Kennwerte der Abminderungsfaktoren von Secugrid Geogittern und der erforderlichen Nachweise.
Lieferumfang:
- Prüffähige Statik
- Prüfzeugnisse / Zulassungen der Geogitter Produkte
          - Nachweis Abminderungsfaktoren
          - Referenzen
          - Produktdatenblätter

Pos. m³ Füllboden nach System Naue STEEL (P) gemäß Verlegerichtlinie, liefern und herstellen
Liefern / einbauen Füllboden KBE-Körper
Liefern und fachgerecht einbauen.
Folgende Anforderungen an das Material sind durch Eignungsprüfung bzw. bauseitige Überwachung und Einbaukontrolle nachzuweisen:
Einbaulagendicke: max. 0,30 m (im verdichteten Zustand)

Schüttlagendicke:                        max. 0,35 m
Körnung:                                    Gemischtkörniger Boden nach DIN 18196
(GW/GE/GI/GU/SW/SE/SI/SU) 
Forderungen an das Material im eingebauten Zustand:
Winkel der inneren Reibung:             ≥ 35,0 °
Wichte im verdichteten Zustand:       22,5 kN/m³ (+/- 0,5 kN/m³)
Verdichtung:                                  nach Eignungsprüfung Scherfestigkeit,
   Mindestanforderung Dpr  98 %
pH-Wert:                                               4,1-8,9
Körnung:                                               dmax  63 mm
Material:
.......................................................  (vom Bieter einzutragen!)
Hinweis:
Vom AN sind zu Beginn der Baumaßnahme der örtlichen Bauleitung vom vorgesehenen Füllboden folgende Eignungsnachweise zu übergeben:
1 Kornverteilung
1 Proctorkurve
1 Nachweis des mittleren Lieferwassergehaltes des Materials
1 Nachweis des pH-Wertes
1 Nachweis Winkel der inneren Reibung
Der Füllboden darf erst nach Freigaben durch die örtliche Bauleitung eingebaut werden. Beim Einbau sind Verdichtungsprüfungen gemäß ZTV E-Stb 19 (Ausgabe 2019) auszuführen und zu dokumentieren.

Abrechnung erfolgt nach Aufmaß und Lieferscheinen.

ANSPRITZBEGRÜNUNG
Anspritzbegrünung oder Bepflanzung müssen in Abstimmung mit einem Fachplaner erarbeitet werden!