AUSSCHREIBUNGSTEXTVORSCHLAG 
Secudrain® WAS 7

Pos.: ……. Menge: …..…… Einheitspreis: ……………. Gesamtpreis: ………………… 
  
Geosynthetisches Drainsystem, Secudrain® WAS 7, der Firma NAUE GmbH & Co. KG oder gleichwertig als Dränelement für die Entwässerung erdberührter Bauteile nach Richtzeichnung WAS 7 liefern und fachgerecht gemäß der Herstellerverlegeanleitung einbauen.

Secudrain WAS 7, ist ein dreischichtiges, dreidimensionales, filter- und druckstabiles Drainsystem bestehend aus einem wellenförmigen Wirrgelege als Drainkern mit beidseitig vollflächig aufgebrachten mechanisch verfestigten und kalandrierten Filtervliesstoffen.
Abgerechnet wird nach abgedeckter Fläche. Überlappungsverluste und Verschnitt sind mit einzurechnen.

Die folgenden Parameter sind für den Nachweis der Gleichwertigkeit einzuhalten:

Technische Daten:

Rohstoff:		Polypropylen (PP)

Schichtdicke:		≥ 6,0 mm
(nach DIN EN ISO 9863-1)

Masse pro Flächeneinheit (Gesamtprodukt):		≥ 660 g/m²
(nach DIN EN ISO 9864)

Charakteristische Öffnungsweite (Filtervliesstoff):	0,09 mm
(nach DIN EN ISO 12956) 

Abflussleistung q, md (nach DIN EN ISO 12958):
bei 20 kPa Auflast, h/w		8,0 x 10-1 l/(m x s) bei i=1,0
bei 50 kPa Auflast, h/w					6,0 x 10-1 l/(m x s) bei i=1,0

Rollenabmessungen:
Breite x Länge						1,90 m x 35 m

Die Filtervliesstoffe müssen zur Sicherstellung einer ausreichenden Scherkraft- übertragung kraftschlüssig mit dem Kern (z.B. durch Verschweißen) verbunden sein.

Folgende Nachweise müssen mit Angebotsabgabe vorliegen:
•	Eigen- und Fremdüberwachung nach DIN 18200
•	Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001
•	Aktuelle CE-Kennzeichnung
•	IVG Zertifikat als Ersatz für Baustelleneingangsprüfung
•	Nachweis einer Produktgruppen EPD (Environmental-Product-Declaration) (Umweltproduktdeklaration)
•	Beständigkeit (Annex B) für mindestens 100 Jahre beim Einsatz ohne Bewehrungsfunktion in natürlichen Böden mit einem pH-Wert zwischen 4 und 9 und einer Bodentemperatur von < 25°C
 
Liefernachweis    
Secudrain® WAS 7
NAUE GmbH & Co. KG
Gewerbestraße 2
32339 Espelkamp-Fiestel
Tel.: +49 57 43 41 - 0
Fax: +49 57 43 41 - 240
E-Mail: info@naue.com
www.naue.com  
										Stand: 03.12.2018